|  |
| --- |
| **EKSTERN KONTROL AF** **AUTOMATISK SPRINKLERANLÆG** |
| **KONTAKTPERSON(ER)** |
| Installationsfirma | *Firma* |  |
| *Kontaktperson* |  |
| *Mobilnummer* |  |
| Akkrediteret inspektionsfirma | *Firma* |  |
| *Kontaktperson* |  |
| *Mobilnummer* |  |

|  |
| --- |
| **ÅRLIGT SERVICEEFTERSYN** |
| 1 | Sprinkleranlægget skal årligt gennemgå et serviceeftersyn, hvor det sikres, at anlægget har den tiltænkte funktion i henhold til dokumentationen for anlægget.* Der skal udføres et serviceeftersyn af et sprinklerinstallationsfirma, der som minimum omfatter:
* Vedligeholdelse i overensstemmelse med leverandørens og producentens installations- og

vedligeholdelsesplaner.* Anlægget efterses og kontrolleres for at sikre, at det er fuldt funktionsdueligt svarende til en

akkrediteret funktionstest.* Nødvendige funktionselementer rengøres og kalibreres, og påkrævede sliddele udskiftes.
* O-planer kontrolleres.
* For anlæg, der aktiverer varslingsanlæg, og hvor der ikke er installeret et ABA-anlæg, skal

signalforbindelsen til varslingsanlægget kontrolleres og afprøves.I forbindelse med det årlige serviceeftersyn udføres kontrol af følgende:* At der under og omkring sprinklerhovederne er det nødvendige frie rum for korrekt funktion, og

sprinklerhovederne er ubeskadigede.* At der ikke er sket bygningsmæssige eller anvendelsesmæssige ændringer, der har indflydelse på anlæggets funktion.

Serviceeftersyn kan udføres successivt stikprøvekontrol, så hele anlægget over en 3-årig periode vil blive efterset og kontrolleret. |
| **5 ÅRLIG INSPEKTION AF TRYKTANKE** |
| 1 | Tryktanke skal inspiceres i overensstemmelse med projekteringsstandarden for anlægget, dog mindst hvert 5. år |
| **10 ÅRLIG INSPEKTION AF RESERVOIR** |
| 1 | Reservoir skal inspiceres i overensstemmelse med projekteringsstandarden for anlægget, dog mindst hvert 10. år |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Dato for og type af serviceeftersyn* | *Serviceeftersyn foretaget af* | *Firmanavn/stempel* |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **ÅRLIG AKKREDITERET INSPEKTION** |
| 1 | For anlægget skal der årligt foretages en funktionsafprøvning af et akkrediteret inspektionsorgan, som erakkrediteret til inspektion af sprinkleranlæg iht. den projekteringsstandard, som anlægget er udført efterInspektionen dokumenteres med en inspektionsrapport. |